התמקדות ברוטט בצד ימין כאשר הרוטט השמאלי משנה תדרים כל חצי דקה

אלקטרודות:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |